;Espesor##LENGTH##MILLIMETERS;Ancho Útil##LENGTH##MILLIMETERS;Tipo_panel##OTHER##;Tipo_panel_extremo##OTHER##;Longitud de fabricación Estándar (m)##OTHER##;Longitud de fabricación Especial (m)##OTHER##;Peso (kg)##OTHER##;Conductividad térmica declarada##HVAC_THERMAL_CONDUCTIVITY##WATTS_PER_METER_KELVIN;Transmitancia térmica##HVAC_COEFFICIENT_OF_HEAT_TRANSFER##WATTS_PER_SQUARE_METER_KELVIN;Resistencia térmica##HVAC_THERMAL_RESISTANCE##SQUARE_METER_KELVINS_PER_WATT;Referencia de producto##OTHER##;Normas de referencia##OTHER##;Garantia##OTHER##;Material núcleo aislante##OTHER##;Material cara exterior e interior##OTHER##;Perfilado cara exterior##OTHER##;Perfilado cara interior##OTHER##;Modelo##OTHER##;Fabricante##OTHER##;Recubrimientos##OTHER##;Espesor de la chapa disponibles (mm)##OTHER##;Clasificación reacción ante el fuego##OTHER##;Certificados##OTHER##;Aplicación##OTHER##;URL##OTHER##;Información técnica##OTHER##;IfcExportAs##OTHER##;IfcExportType##OTHER##;CobieCategory##OTHER##;GubimclassCode##OTHER##;GubimclassDescription##OTHER##;OmniclassCode##OTHER##;OmniclassDescription##OTHER##;Uniclass2015Code##OTHER##;Uniclass2015Description##OTHER##;Uniformat2010Code##OTHER##;Uniformat2010Description##OTHER##;EditionNumber##OTHER##;IssueDate##OTHER##;Version##OTHER##
HI-Quadcore 2.0 XT 30 estandar-grecada;30;1000;Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_estandar-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT 30 estandar-grecada;Extremo_Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_estandar-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT 30 estandar-grecada;2,0 a 13,5 m;13,5 a 16 m (transporte especial);9.64;0.019;0.56;1.80;HI-QuadCore 2.0 XT 30;UNE-EN 14509:2014 para paneles, UNE EN 10327:2007 para recubrimiento galvanizado, UNE EN 10169:2011 para recubrimientos orgánicos;Hasta 25 años prestaciones funcionales, hasta 35 años para sus recubrimientos;QuadCore 2.0;Acero estructural S220GD;Grecada;Estándar;HI-Quadcore 2.0 XT;Huurre Iberica;Consultar ficha tecnica;Exterior [0.5, 0.6, 0.7], Interior [0.5, 0.6, 0.7];Euroclase B,s1,d0;Marcado CE, FM Approval ;Cubierta;www.huurreiberica.com;https://www.huurreiberica.com/producto/hi-quadcore-2-0-xt/;IfcSlab;IfcSlabType;Roof Covering;30.10.20.20;Paneles de cubierta;23.25.30.27.11;Precast Roof Panels;Pr_25_30_72_73;Insulated roof panel systems;D3050;Roofing;1;may-26;RVT_21
HI-Quadcore 2.0 XT 40 estandar-grecada;40;1000;Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_estandar-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT 40 estandar-grecada;Extremo_Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_estandar-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT 40 estandar-grecada;2,0 a 13,5 m;13,5 a 16 m (transporte especial);10.04;0.019;0.44;2.33;HI-QuadCore 2.0 XT 40;UNE-EN 14509:2014 para paneles, UNE EN 10327:2007 para recubrimiento galvanizado, UNE EN 10169:2011 para recubrimientos orgánicos;Hasta 25 años prestaciones funcionales, hasta 35 años para sus recubrimientos;QuadCore 2.0;Acero estructural S220GD;Grecada;Estándar;HI-Quadcore 2.0 XT;Huurre Iberica;Consultar ficha tecnica;Exterior [0.5, 0.6, 0.7], Interior [0.5, 0.6, 0.7];Euroclase B,s1,d0;Marcado CE, FM Approval ;Cubierta;www.huurreiberica.com;https://www.huurreiberica.com/producto/hi-quadcore-2-0-xt/;IfcSlab;IfcSlabType;Roof Covering;30.10.20.20;Paneles de cubierta;23.25.30.27.11;Precast Roof Panels;Pr_25_30_72_73;Insulated roof panel systems;D3050;Roofing;1;may-26;RVT_21
HI-Quadcore 2.0 XT 50 estandar-grecada;50;1000;Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_estandar-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT 50 estandar-grecada;Extremo_Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_estandar-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT 50 estandar-grecada;2,0 a 13,5 m;13,5 a 16 m (transporte especial);10.44;0.019;0.35;2.85;HI-QuadCore 2.0 XT 50;UNE-EN 14509:2014 para paneles, UNE EN 10327:2007 para recubrimiento galvanizado, UNE EN 10169:2011 para recubrimientos orgánicos;Hasta 25 años prestaciones funcionales, hasta 35 años para sus recubrimientos;QuadCore 2.0;Acero estructural S220GD;Grecada;Estándar;HI-Quadcore 2.0 XT;Huurre Iberica;Consultar ficha tecnica;Exterior [0.5, 0.6, 0.7], Interior [0.5, 0.6, 0.7];Euroclase B,s1,d0;Marcado CE, FM Approval ;Cubierta;www.huurreiberica.com;https://www.huurreiberica.com/producto/hi-quadcore-2-0-xt/;IfcSlab;IfcSlabType;Roof Covering;30.10.20.20;Paneles de cubierta;23.25.30.27.11;Precast Roof Panels;Pr_25_30_72_73;Insulated roof panel systems;D3050;Roofing;1;may-26;RVT_21
HI-Quadcore 2.0 XT 60 estandar-grecada;60;1000;Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_estandar-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT 60 estandar-grecada;Extremo_Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_estandar-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT 60 estandar-grecada;2,0 a 13,5 m;13,5 a 16 m (transporte especial);10.84;0.019;0.30;3.38;HI-QuadCore 2.0 XT 60;UNE-EN 14509:2014 para paneles, UNE EN 10327:2007 para recubrimiento galvanizado, UNE EN 10169:2011 para recubrimientos orgánicos;Hasta 25 años prestaciones funcionales, hasta 35 años para sus recubrimientos;QuadCore 2.0;Acero estructural S220GD;Grecada;Estándar;HI-Quadcore 2.0 XT;Huurre Iberica;Consultar ficha tecnica;Exterior [0.5, 0.6, 0.7], Interior [0.5, 0.6, 0.7];Euroclase B,s1,d0;Marcado CE, FM Approval ;Cubierta;www.huurreiberica.com;https://www.huurreiberica.com/producto/hi-quadcore-2-0-xt/;IfcSlab;IfcSlabType;Roof Covering;30.10.20.20;Paneles de cubierta;23.25.30.27.11;Precast Roof Panels;Pr_25_30_72_73;Insulated roof panel systems;D3050;Roofing;1;may-26;RVT_21
HI-Quadcore 2.0 XT 80 estandar-grecada;80;1000;Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_estandar-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT 80 estandar-grecada;Extremo_Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_estandar-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT 80 estandar-grecada;2,0 a 13,5 m;13,5 a 16 m (transporte especial);11.64;0.019;0.23;4.43;HI-QuadCore 2.0 XT 80;UNE-EN 14509:2014 para paneles, UNE EN 10327:2007 para recubrimiento galvanizado, UNE EN 10169:2011 para recubrimientos orgánicos;Hasta 25 años prestaciones funcionales, hasta 35 años para sus recubrimientos;QuadCore 2.0;Acero estructural S220GD;Grecada;Estándar;HI-Quadcore 2.0 XT;Huurre Iberica;Consultar ficha tecnica;Exterior [0.5, 0.6, 0.7], Interior [0.5, 0.6, 0.7];Euroclase B,s1,d0;Marcado CE, FM Approval ;Cubierta;www.huurreiberica.com;https://www.huurreiberica.com/producto/hi-quadcore-2-0-xt/;IfcSlab;IfcSlabType;Roof Covering;30.10.20.20;Paneles de cubierta;23.25.30.27.11;Precast Roof Panels;Pr_25_30_72_73;Insulated roof panel systems;D3050;Roofing;1;may-26;RVT_21
HI-Quadcore 2.0 XT 100 estandar-grecada;100;1000;Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_estandar-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT 100 estandar-grecada;Extremo_Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_estandar-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT 100 estandar-grecada;2,0 a 13,5 m;13,5 a 16 m (transporte especial);12.44;0.019;0.18;5.49;HI-QuadCore 2.0 XT 100;UNE-EN 14509:2014 para paneles, UNE EN 10327:2007 para recubrimiento galvanizado, UNE EN 10169:2011 para recubrimientos orgánicos;Hasta 25 años prestaciones funcionales, hasta 35 años para sus recubrimientos;QuadCore 2.0;Acero estructural S220GD;Grecada;Estándar;HI-Quadcore 2.0 XT;Huurre Iberica;Consultar ficha tecnica;Exterior [0.5, 0.6, 0.7], Interior [0.5, 0.6, 0.7];Euroclase B,s1,d0;Marcado CE, FM Approval ;Cubierta;www.huurreiberica.com;https://www.huurreiberica.com/producto/hi-quadcore-2-0-xt/;IfcSlab;IfcSlabType;Roof Covering;30.10.20.20;Paneles de cubierta;23.25.30.27.11;Precast Roof Panels;Pr_25_30_72_73;Insulated roof panel systems;D3050;Roofing;1;may-26;RVT_21
HI-Quadcore 2.0 XT 120 estandar-grecada;120;1000;Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_estandar-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT 120 estandar-grecada;Extremo_Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_estandar-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT 120 estandar-grecada;2,0 a 13,5 m;13,5 a 16 m (transporte especial);13.24;0.019;0.15;6.54;HI-QuadCore 2.0 XT 120;UNE-EN 14509:2014 para paneles, UNE EN 10327:2007 para recubrimiento galvanizado, UNE EN 10169:2011 para recubrimientos orgánicos;Hasta 25 años prestaciones funcionales, hasta 35 años para sus recubrimientos;QuadCore 2.0;Acero estructural S220GD;Grecada;Estándar;HI-Quadcore 2.0 XT;Huurre Iberica;Consultar ficha tecnica;Exterior [0.5, 0.6, 0.7], Interior [0.5, 0.6, 0.7];Euroclase B,s1,d0;Marcado CE, FM Approval ;Cubierta;www.huurreiberica.com;https://www.huurreiberica.com/producto/hi-quadcore-2-0-xt/;IfcSlab;IfcSlabType;Roof Covering;30.10.20.20;Paneles de cubierta;23.25.30.27.11;Precast Roof Panels;Pr_25_30_72_73;Insulated roof panel systems;D3050;Roofing;1;may-26;RVT_21
HI-Quadcore 2.0 XT 30 liso-grecada;30;1000;Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_liso-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT 30 liso-grecada;Extremo_Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_liso-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT 30 liso-grecada;2,0 a 13,5 m;13,5 a 16 m (transporte especial);9.64;0.019;0.56;1.80;HI-QuadCore 2.0 XT 30;UNE-EN 14509:2014 para paneles, UNE EN 10327:2007 para recubrimiento galvanizado, UNE EN 10169:2011 para recubrimientos orgánicos;Hasta 25 años prestaciones funcionales, hasta 35 años para sus recubrimientos;QuadCore 2.0;Acero estructural S220GD;Grecada;Liso;HI-Quadcore 2.0 XT;Huurre Iberica;Consultar ficha tecnica;Exterior [0.5, 0.6, 0.7], Interior [0.5, 0.6, 0.7];Euroclase B,s1,d0;Marcado CE, FM Approval ;Cubierta;www.huurreiberica.com;https://www.huurreiberica.com/producto/hi-quadcore-2-0-xt/;IfcSlab;IfcSlabType;Roof Covering;30.10.20.20;Paneles de cubierta;23.25.30.27.11;Precast Roof Panels;Pr_25_30_72_73;Insulated roof panel systems;D3050;Roofing;1;may-26;RVT_21
HI-Quadcore 2.0 XT 40 liso-grecada;40;1000;Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_liso-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT 40 liso-grecada;Extremo_Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_liso-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT 40 liso-grecada;2,0 a 13,5 m;13,5 a 16 m (transporte especial);10.04;0.019;0.44;2.33;HI-QuadCore 2.0 XT 40;UNE-EN 14509:2014 para paneles, UNE EN 10327:2007 para recubrimiento galvanizado, UNE EN 10169:2011 para recubrimientos orgánicos;Hasta 25 años prestaciones funcionales, hasta 35 años para sus recubrimientos;QuadCore 2.0;Acero estructural S220GD;Grecada;Liso;HI-Quadcore 2.0 XT;Huurre Iberica;Consultar ficha tecnica;Exterior [0.5, 0.6, 0.7], Interior [0.5, 0.6, 0.7];Euroclase B,s1,d0;Marcado CE, FM Approval ;Cubierta;www.huurreiberica.com;https://www.huurreiberica.com/producto/hi-quadcore-2-0-xt/;IfcSlab;IfcSlabType;Roof Covering;30.10.20.20;Paneles de cubierta;23.25.30.27.11;Precast Roof Panels;Pr_25_30_72_73;Insulated roof panel systems;D3050;Roofing;1;may-26;RVT_21
HI-Quadcore 2.0 XT 50 liso-grecada;50;1000;Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_liso-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT 50 liso-grecada;Extremo_Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_liso-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT 50 liso-grecada;2,0 a 13,5 m;13,5 a 16 m (transporte especial);10.44;0.019;0.35;2.85;HI-QuadCore 2.0 XT 50;UNE-EN 14509:2014 para paneles, UNE EN 10327:2007 para recubrimiento galvanizado, UNE EN 10169:2011 para recubrimientos orgánicos;Hasta 25 años prestaciones funcionales, hasta 35 años para sus recubrimientos;QuadCore 2.0;Acero estructural S220GD;Grecada;Liso;HI-Quadcore 2.0 XT;Huurre Iberica;Consultar ficha tecnica;Exterior [0.5, 0.6, 0.7], Interior [0.5, 0.6, 0.7];Euroclase B,s1,d0;Marcado CE, FM Approval ;Cubierta;www.huurreiberica.com;https://www.huurreiberica.com/producto/hi-quadcore-2-0-xt/;IfcSlab;IfcSlabType;Roof Covering;30.10.20.20;Paneles de cubierta;23.25.30.27.11;Precast Roof Panels;Pr_25_30_72_73;Insulated roof panel systems;D3050;Roofing;1;may-26;RVT_21
HI-Quadcore 2.0 XT 60 liso-grecada;60;1000;Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_liso-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT 60 liso-grecada;Extremo_Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_liso-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT 60 liso-grecada;2,0 a 13,5 m;13,5 a 16 m (transporte especial);10.84;0.019;0.30;3.38;HI-QuadCore 2.0 XT 60;UNE-EN 14509:2014 para paneles, UNE EN 10327:2007 para recubrimiento galvanizado, UNE EN 10169:2011 para recubrimientos orgánicos;Hasta 25 años prestaciones funcionales, hasta 35 años para sus recubrimientos;QuadCore 2.0;Acero estructural S220GD;Grecada;Liso;HI-Quadcore 2.0 XT;Huurre Iberica;Consultar ficha tecnica;Exterior [0.5, 0.6, 0.7], Interior [0.5, 0.6, 0.7];Euroclase B,s1,d0;Marcado CE, FM Approval ;Cubierta;www.huurreiberica.com;https://www.huurreiberica.com/producto/hi-quadcore-2-0-xt/;IfcSlab;IfcSlabType;Roof Covering;30.10.20.20;Paneles de cubierta;23.25.30.27.11;Precast Roof Panels;Pr_25_30_72_73;Insulated roof panel systems;D3050;Roofing;1;may-26;RVT_21
HI-Quadcore 2.0 XT 80 liso-grecada;80;1000;Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_liso-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT 80 liso-grecada;Extremo_Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_liso-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT 80 liso-grecada;2,0 a 13,5 m;13,5 a 16 m (transporte especial);11.64;0.019;0.23;4.43;HI-QuadCore 2.0 XT 80;UNE-EN 14509:2014 para paneles, UNE EN 10327:2007 para recubrimiento galvanizado, UNE EN 10169:2011 para recubrimientos orgánicos;Hasta 25 años prestaciones funcionales, hasta 35 años para sus recubrimientos;QuadCore 2.0;Acero estructural S220GD;Grecada;Liso;HI-Quadcore 2.0 XT;Huurre Iberica;Consultar ficha tecnica;Exterior [0.5, 0.6, 0.7], Interior [0.5, 0.6, 0.7];Euroclase B,s1,d0;Marcado CE, FM Approval ;Cubierta;www.huurreiberica.com;https://www.huurreiberica.com/producto/hi-quadcore-2-0-xt/;IfcSlab;IfcSlabType;Roof Covering;30.10.20.20;Paneles de cubierta;23.25.30.27.11;Precast Roof Panels;Pr_25_30_72_73;Insulated roof panel systems;D3050;Roofing;1;may-26;RVT_21
HI-Quadcore 2.0 XT 100 liso-grecada;100;1000;Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_liso-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT 100 liso-grecada;Extremo_Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_liso-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT 100 liso-grecada;2,0 a 13,5 m;13,5 a 16 m (transporte especial);12.44;0.019;0.18;5.49;HI-QuadCore 2.0 XT 100;UNE-EN 14509:2014 para paneles, UNE EN 10327:2007 para recubrimiento galvanizado, UNE EN 10169:2011 para recubrimientos orgánicos;Hasta 25 años prestaciones funcionales, hasta 35 años para sus recubrimientos;QuadCore 2.0;Acero estructural S220GD;Grecada;Liso;HI-Quadcore 2.0 XT;Huurre Iberica;Consultar ficha tecnica;Exterior [0.5, 0.6, 0.7], Interior [0.5, 0.6, 0.7];Euroclase B,s1,d0;Marcado CE, FM Approval ;Cubierta;www.huurreiberica.com;https://www.huurreiberica.com/producto/hi-quadcore-2-0-xt/;IfcSlab;IfcSlabType;Roof Covering;30.10.20.20;Paneles de cubierta;23.25.30.27.11;Precast Roof Panels;Pr_25_30_72_73;Insulated roof panel systems;D3050;Roofing;1;may-26;RVT_21
HI-Quadcore 2.0 XT 120 liso-grecada;120;1000;Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_liso-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT 120 liso-grecada;Extremo_Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_liso-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT 120 liso-grecada;2,0 a 13,5 m;13,5 a 16 m (transporte especial);13.24;0.019;0.15;6.54;HI-QuadCore 2.0 XT 120;UNE-EN 14509:2014 para paneles, UNE EN 10327:2007 para recubrimiento galvanizado, UNE EN 10169:2011 para recubrimientos orgánicos;Hasta 25 años prestaciones funcionales, hasta 35 años para sus recubrimientos;QuadCore 2.0;Acero estructural S220GD;Grecada;Liso;HI-Quadcore 2.0 XT;Huurre Iberica;Consultar ficha tecnica;Exterior [0.5, 0.6, 0.7], Interior [0.5, 0.6, 0.7];Euroclase B,s1,d0;Marcado CE, FM Approval ;Cubierta;www.huurreiberica.com;https://www.huurreiberica.com/producto/hi-quadcore-2-0-xt/;IfcSlab;IfcSlabType;Roof Covering;30.10.20.20;Paneles de cubierta;23.25.30.27.11;Precast Roof Panels;Pr_25_30_72_73;Insulated roof panel systems;D3050;Roofing;1;may-26;RVT_21
HI-Quadcore 2.0 XT DUAL 80 estandar-grecada;80;1000;Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_estandar-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT DUAL 80 estandar-grecada;Extremo_Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_estandar-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT DUAL 80 estandar-grecada;2,0 a 13,5 m;13,5 a 16 m (transporte especial);12.42;0.019;0.23;4.43;HI-QuadCore 2.0 XT DUAL 80;UNE-EN 14509:2014 para paneles, UNE EN 10327:2007 para recubrimiento galvanizado, UNE EN 10169:2011 para recubrimientos orgánicos;Hasta 25 años prestaciones funcionales, hasta 35 años para sus recubrimientos;QuadCore 2.0;Acero estructural S220GD;Grecada;Estándar;HI-Quadcore 2.0 XT DUAL;Huurre Iberica;Consultar ficha tecnica;Exterior [0.5, 0.6, 0.7], Interior [0.5, 0.6, 0.7];Consultar ficha tecnica;Marcado CE;Cubierta;www.huurreiberica.com;https://www.huurreiberica.com/producto/hi-quadcore-2-0-xt-dual/;IfcSlab;IfcSlabType;Roof Covering;30.10.20.20;Paneles de cubierta;23.25.30.27.11;Precast Roof Panels;Pr_25_30_72_73;Insulated roof panel systems;D3050;Roofing;1;may-26;RVT_21
HI-Quadcore 2.0 XT DUAL 100 estandar-grecada;100;1000;Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_estandar-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT DUAL 100 estandar-grecada;Extremo_Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_estandar-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT DUAL 100 estandar-grecada;2,0 a 13,5 m;13,5 a 16 m (transporte especial);13.40;0.019;0.18;5.49;HI-QuadCore 2.0 XT DUAL 100;UNE-EN 14509:2014 para paneles, UNE EN 10327:2007 para recubrimiento galvanizado, UNE EN 10169:2011 para recubrimientos orgánicos;Hasta 25 años prestaciones funcionales, hasta 35 años para sus recubrimientos;QuadCore 2.0;Acero estructural S220GD;Grecada;Estándar;HI-Quadcore 2.0 XT DUAL;Huurre Iberica;Consultar ficha tecnica;Exterior [0.5, 0.6, 0.7], Interior [0.5, 0.6, 0.7];Consultar ficha tecnica;Marcado CE;Cubierta;www.huurreiberica.com;https://www.huurreiberica.com/producto/hi-quadcore-2-0-xt-dual/;IfcSlab;IfcSlabType;Roof Covering;30.10.20.20;Paneles de cubierta;23.25.30.27.11;Precast Roof Panels;Pr_25_30_72_73;Insulated roof panel systems;D3050;Roofing;1;may-26;RVT_21
HI-Quadcore 2.0 XT DUAL 120 estandar-grecada;120;1000;Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_estandar-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT DUAL 120 estandar-grecada;Extremo_Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_estandar-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT DUAL 120 estandar-grecada;2,0 a 13,5 m;13,5 a 16 m (transporte especial);14.38;0.019;0.15;6.54;HI-QuadCore 2.0 XT DUAL 120;UNE-EN 14509:2014 para paneles, UNE EN 10327:2007 para recubrimiento galvanizado, UNE EN 10169:2011 para recubrimientos orgánicos;Hasta 25 años prestaciones funcionales, hasta 35 años para sus recubrimientos;QuadCore 2.0;Acero estructural S220GD;Grecada;Estándar;HI-Quadcore 2.0 XT DUAL;Huurre Iberica;Consultar ficha tecnica;Exterior [0.5, 0.6, 0.7], Interior [0.5, 0.6, 0.7];Consultar ficha tecnica;Marcado CE;Cubierta;www.huurreiberica.com;https://www.huurreiberica.com/producto/hi-quadcore-2-0-xt-dual/;IfcSlab;IfcSlabType;Roof Covering;30.10.20.20;Paneles de cubierta;23.25.30.27.11;Precast Roof Panels;Pr_25_30_72_73;Insulated roof panel systems;D3050;Roofing;1;may-26;RVT_21
HI-Quadcore 2.0 XT DUAL 80 liso-grecada;80;1000;Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_liso-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT DUAL 80 liso-grecada;Extremo_Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_liso-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT DUAL 80 liso-grecada;2,0 a 13,5 m;13,5 a 16 m (transporte especial);12.42;0.019;0.23;4.43;HI-QuadCore 2.0 XT DUAL 80;UNE-EN 14509:2014 para paneles, UNE EN 10327:2007 para recubrimiento galvanizado, UNE EN 10169:2011 para recubrimientos orgánicos;Hasta 25 años prestaciones funcionales, hasta 35 años para sus recubrimientos;QuadCore 2.0;Acero estructural S220GD;Grecada;Liso;HI-Quadcore 2.0 XT DUAL;Huurre Iberica;Consultar ficha tecnica;Exterior [0.5, 0.6, 0.7], Interior [0.5, 0.6, 0.7];Consultar ficha tecnica;Marcado CE;Cubierta;www.huurreiberica.com;https://www.huurreiberica.com/producto/hi-quadcore-2-0-xt-dual/;IfcSlab;IfcSlabType;Roof Covering;30.10.20.20;Paneles de cubierta;23.25.30.27.11;Precast Roof Panels;Pr_25_30_72_73;Insulated roof panel systems;D3050;Roofing;1;may-26;RVT_21
HI-Quadcore 2.0 XT DUAL 100 liso-grecada;100;1000;Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_liso-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT DUAL 100 liso-grecada;Extremo_Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_liso-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT DUAL 100 liso-grecada;2,0 a 13,5 m;13,5 a 16 m (transporte especial);13.40;0.019;0.18;5.49;HI-QuadCore 2.0 XT DUAL 100;UNE-EN 14509:2014 para paneles, UNE EN 10327:2007 para recubrimiento galvanizado, UNE EN 10169:2011 para recubrimientos orgánicos;Hasta 25 años prestaciones funcionales, hasta 35 años para sus recubrimientos;QuadCore 2.0;Acero estructural S220GD;Grecada;Liso;HI-Quadcore 2.0 XT DUAL;Huurre Iberica;Consultar ficha tecnica;Exterior [0.5, 0.6, 0.7], Interior [0.5, 0.6, 0.7];Consultar ficha tecnica;Marcado CE;Cubierta;www.huurreiberica.com;https://www.huurreiberica.com/producto/hi-quadcore-2-0-xt-dual/;IfcSlab;IfcSlabType;Roof Covering;30.10.20.20;Paneles de cubierta;23.25.30.27.11;Precast Roof Panels;Pr_25_30_72_73;Insulated roof panel systems;D3050;Roofing;1;may-26;RVT_21
HI-Quadcore 2.0 XT DUAL 120 liso-grecada;120;1000;Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_liso-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT DUAL 120 liso-grecada;Extremo_Panel_HI_QuadCore 2.0 XT-XT DUAL_liso-grecada : HI-Quadcore 2.0 XT DUAL 120 liso-grecada;2,0 a 13,5 m;13,5 a 16 m (transporte especial);14.38;0.019;0.15;6.54;HI-QuadCore 2.0 XT DUAL 120;UNE-EN 14509:2014 para paneles, UNE EN 10327:2007 para recubrimiento galvanizado, UNE EN 10169:2011 para recubrimientos orgánicos;Hasta 25 años prestaciones funcionales, hasta 35 años para sus recubrimientos;QuadCore 2.0;Acero estructural S220GD;Grecada;Liso;HI-Quadcore 2.0 XT DUAL;Huurre Iberica;Consultar ficha tecnica;Exterior [0.5, 0.6, 0.7], Interior [0.5, 0.6, 0.7];Consultar ficha tecnica;Marcado CE;Cubierta;www.huurreiberica.com;https://www.huurreiberica.com/producto/hi-quadcore-2-0-xt-dual/;IfcSlab;IfcSlabType;Roof Covering;30.10.20.20;Paneles de cubierta;23.25.30.27.11;Precast Roof Panels;Pr_25_30_72_73;Insulated roof panel systems;D3050;Roofing;1;may-26;RVT_21
